
ファームウェアのアップデート[WIPシリーズ]

WIPシリーズIPカメラ製品のアップデート（バージョンアップ）をご案内します。



アップデート（バージョンアップ）の流れ

1.カメラにアクセスしアップデートを行う
2.カメラを初期化する
3.AP機能でWiFi設定を行う（WiFi接続でご利用の場合）



ダウンロード後、圧縮ファイルを解凍し、内容のファイル「UPG…（省略）….ov」をデスクトップにコピー＆ペーストしてください。




1.カメラにアクセスしアップデートを行う

カメラと同じルーターに繋がったローカルネットワーク上のパソコンからカメラにアクセスし、アップデートの操作を行います。
※使用するパソコンはWindows7以上を推奨




2-1.ローカルネットワーク上のパソコンからカメラにアクセスし、設定画面を開きます。
取扱説明書の「ローカルネットワークでの操作」の手順で操作を行います。
→WIPシリーズ取扱説明書




2-2.「システム設定」＞「デバイス情報」を開き、”バージョン”を確認します。

【重要】
バージョン末尾のアルファベットが「P」となっている場合、こちらのアップデートファイルには対応しておりません。サポートデスクまでお問い合わせください。「P」以外であればアップデートが可能です。



2-3.「システム設定」＞「メンテナンス」を開きます。

”アップデート”の項目の「開く」ボタンをクリックします。
ファイル選択画面が表示されるので、(1)でデスクトップにペーストした「UPG…（省略）….ov」ファイルを選択し、「開く」をクリックします。
アップデートファイルが選択され、画面上に表示されたら「開始」ボタンをクリックします。
アップデートが始まります。完了まで約５分ほどかかりますので、お待ちください。



2-4.アップデートが完了したら、元の「メンテナンス」画面に戻ります。

「デバイス情報」を開き、”バージョン”を確認します。バージョンの末尾が変わっていたらアップデート完了です。



3.カメラを初期化する

アップデート後、ファームウェアを正しく機能させるために、カメラの初期化を行います。
初期化を行うと、カメラに設定した各機能の設定値が初期値に戻るほか、WiFiの設定も削除されるため、ネットワーク回線から切断されます。

※microSDカードの録画データは削除されません。
※アップデート完了後、AP機能（後述）を使用し、カメラを取り外すことなくWiFiの再設定を行うことができます。


3-1.「システム設定」＞「メンテナンス」を開きます。



3-2.「初期化」の”開始”ボタンをクリックすると、初期化が開始されます。約２分ほどかかります。



3-3.初期化が終わると、接続が切断され、カメラにアクセスできなくなります。AP機能（後述）または有線LAN接続にてカメラにアクセスし、再度WiFiの設定を行ってください。
※元々有線LANでお使いの場合は、回線の切断はありません。



4.AP機能を使用し、WiFiの再設定を行います。（有線LAN接続でご利用の場合はこの操作は不要です。）
AP機能の仕様手順は、製品セットアップシートをご確認ください。

※セットアップシートの「AP機能」及び「WiFi設定」の項目をご確認ください。


アップデートの操作は以上です。引き続き製品をご利用ください。
